Создание загрузочной флэшки MS-DOS и с SERVODISK для ЧПУ от Балтсистем
Для создания загрузочной флэшки нам понадобится программа RMPrepUSB (можно взять тут). Для работы со станком нужна флэшка объёмом максимум 2 Гб, но с помощью данной программы можно будет задать размер такой какой нам нужен. Я использовал флэшку размером 4Гб.

Сам процесс описан на сайте программы RMPrepUSB, но здесь рассмотрим конкретно наш случай.

Для работы нам также понадобится архив флэшки SERVODISK. Я его брал с форума CNC-CLUB.ru.

Непосредственно ссылка на архив: http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=36610
Распаковываем архив на локальный жесткий диск своего компа.
Далее втыкаем флэшку, запускаем программу RMPrepUSB:
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0. Выбираем из списка нашу флэшку

1. Указываем нужный нам размер флэшки (не больше 2Гб –> MS-DOS больше не видит)

2. Выбираем тип загрузчика: MS-DOS
3. Файловую систему ставим FAT16
4. Определяться флэшка будет как USB-HDD
5. Про эту опцию я на сайте RMPrepUSB где-то вычитал ( Описание тут же правее в окне 
(«CHS – Попробуйте эту опцию…»)
6. Копируем системные файлы с архива дискеты
7. Указываем путь к папке MSDOS622 – она есть в архиве SERVODISK – он уже должен быть распакован

8. Нажимаем кнопку «Подготовить диск»

Далее, возможно, программа будет спрашивать что-то – соглашаемся и после того как программа скажет о завершении форматирования флэшки – нажимаем кнопку «Извлечь диск» в программе RMPrepUSB.
Затем вытаскиваем флэшку из компа и снова вставляем её. Открываем флэшку в проводнике Windows и копируем туда в корень всё содержимое папки SRVDISK:
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ГОТОВО!!!
