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КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
KAMENSK URALSKY
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
METALLURGICAL WORKS
оТКРЫТОЕ аКЦИОНЕРНОЕ оБЩЕСТВО
jOINT sTOCK COMPANY
623405, г.Каменск-Уральский, 
5, Zavodskaya Str., Kamensk Uralsky, 
Свердловская обл., ул. Заводская, д.5                                                                                        
Sverdlovsk Region, 623405, Russia

Тел:   (3439) 39 52 22                                                                                                                                              
Tel:  (3439) 39 52 22

Факс: (3439) 39 55 12                                                                                                                                                 Fax: (3439) 39 55 12

Тел: (007095) 250 18 14
Tel: (007095) 250 18 14

Факс: (007095) 250 88 08
Fax: (007095) 250 88 08


Исх. № 49/СК-
от 29.04.13г.
                                  
  
           


г. Москва
ОАО «Завод авиационных профилей и проката» 

Генеральному директору
г-ну Васильеву Л.В.









Факс: (495) 630-30-30, 36
На Ваш исх.№2013/04-96  от 25  апреля  2013г.
Уважаемый  Леонид  Владимирович!

По испытаниям плит (Д16) в горячекатаном состоянии уровень механических свойств: предел прочности не более 235 МПа, текучести не более 140 МПа, удлинение не менее 10 %.

По маркировке на боковой поверхности - техническая возможность отсутствует, так как не имеем такого оборудования.

С уважением, 


   
Зам.управляющего 

директора по качеству





В.Н.Филиппов

