2. Если вы хотите, чтобы вращающийся диаметр поворота составлял 200 мм, тогда машина Z-высота должна составлять 300 мм.
то мы рекомендуем использовать нижнюю машину, винтовую зубчатую шестерню, размер этого типа машины можно настроить:
размер готовой машины составляет около: 2530 * 2115 * 2000 мм; вес около 480 кг
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- Рабочая область 1200 * 1200 * 300 мм;
- Тяжелый корпус машины; винтовая зубчатая передача;
- 3 кВт водяной охлаждающий шпиндель, 24000 об / мин;
- подвижное вращающееся устройство диаметром 200 мм и длиной 1200 мм;
- mach3 4axis контроллер;
- шаговый двигатель 450B и драйвер Leadshine 860H;
- Т-образный паз с рабочим столом для защиты ПВХ;
Цена завода-изготовителя составляет $ 4800
