	Модель станка
	BZT-PF750-P

	Цена Евро
	3249

	Размеры стола. мм
	750x500

	Обрабатываемое поле
максимальное значение. X,Y,Z мм
	420x640х110

	Высота заготовки мм.
	При установленном столе-130.
При снятом столе высота заготовки
ненормирована.

	Скорость позиционирования. мм/мин
	8000

	Рабочая скорость. мм/мин
	6000

	Разрешение. мм
	0,0025

	Повторение. мм
после срабатывания концевиков
	+/-0,02

	Погрешность.макс. мм 
программно сводится к 0.00
	0,05

	Прецизионные винты ШВП
	TR 16x10

	Несущие валы полированные 
закаленные. диам. мм.
	25

	Концевые выключатели X, Y, Z
	да

	Лимитирование рабочего поля
	программно

	Передвижение посредством 
шаговых моторов X, Y, Z
	4,2 амп.

	Габариты включая моторы. мм 
длина, ширина, высота
	840 x 730 x 500

	Вес: без шпинделя 
и контроллера кг.
	39

	Питание
	230V / 50 Гц

	Гнездо под шпиндель
	Евро-диаметр 43 мм


